**Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013 г. N 274 "Об утверждении правил заполнения диагностической карты" (с изменениями и дополнениями)**

* [**Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013 г. N 274 "Об утверждении правил заполнения диагностической карты" (с изменениями и дополнениями)**](http://base.garant.ru/70441598/#text)
* [**Приложение N 1. Правила заполнения диагностической карты**](http://base.garant.ru/70441598/#block_1000)
* [**Приложение N 2. Правила заполнения диагностической карты (городской наземный электрический транспорт)**](http://base.garant.ru/70441598/#block_2000)

**Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013 г. N 274
"Об утверждении правил заполнения диагностической карты"**

**С изменениями и дополнениями от:**

**25 февраля 2014 г.**

**В соответствии с**[**пунктом 5.2.53.50**](http://base.garant.ru/187263/#block_1525350)**Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного**[**постановлением**](http://base.garant.ru/187263/)**Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3342; 2006, N 24, ст. 2601; N 52 (3 ч.), ст. 5587; 2008, N 8, ст. 740; N 11 (1 ч.), ст. 1029; N 17, ст. 1883; N 22, ст. 2576; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 4, ст. 506; N 6, ст. 738; N 13, ст. 1558; N 18 (2 ч.), ст. 2249; N 32, ст. 4046; N 33, ст. 4088; N 36, ст. 4361; N 51, ст. 6332; 2010, N 6, ст. 650; N 6, ст. 652; N 11, ст. 1222; N 12 ст. 1348; N 13, ст. 1502; N 15, ст. 1805; N 25, ст. 3172; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; 2011, N 14, ст. 1935; N 26, ст. 3801; N 26, ст. 3804; N 32, ст. 4832; N 38, ст. 5389; N 46, ст. 6526; N 47, ст. 6660; N 48, ст. 6922; 2012, N 6, ст. 686; N 14, ст. 1630; N 19, ст. 2439; N 44, ст. 6029; N 49, ст. 6881; 2013, N 5, ст. 388; N 12, ст. 1322; N 26, ст. 3343), приказываю:**

**1. Утвердить:**

**Правила заполнения диагностической карты (**[**приложение N 1**](http://base.garant.ru/70441598/#block_1000)**к настоящему приказу);**

**Правила заполнения диагностической карты (городской наземный электрический транспорт) (**[**приложение N 2**](http://base.garant.ru/70441598/#block_2000)**к настоящему приказу).**

**2. Признать утратившими силу:**

[**приказ**](http://base.garant.ru/70116830/)**Министерства транспорта Российской Федерации от 19 декабря 2011 г. N 320 "Об утверждении правил заполнения диагностической карты" (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2011 г., регистрационный N 22866);**

[**приказ**](http://base.garant.ru/70199608/)**Министерства транспорта Российской Федерации от 14 июня 2012 г. N 170 "Об утверждении Правил заполнения диагностической карты (городской наземный электрический транспорт)" (зарегистрирован Минюстом России 10 июля 2012 г., регистрационный N 24865).**

|  |  |
| --- | --- |
| Министр | М. Соколов |

**Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 октября 2013 г.
Регистрационный N 30239**

**Приложение N 1
к**[**приказу**](http://base.garant.ru/70441598/)**Министерства транспорта РФ
от 21 августа 2013 г. N 274**

**Правила заполнения диагностической карты**

**С изменениями и дополнениями от:**

**25 февраля 2014 г.**

**1. Настоящие Правила устанавливают требования к заполнению диагностической карты, оформляемой по результатам проведения технического осмотра транспортных средств, по форме согласно**[**приложению N 3**](http://base.garant.ru/70103612/#block_13000)**к Правилам проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденным**[**постановлением**](http://base.garant.ru/70103612/)**Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. N 1008**[**\*(1)**](http://base.garant.ru/70441598/#block_11111)**(далее - Правила ТО ТС).**

**2. В**[**графе**](http://base.garant.ru/70103612/#block_13100)**"Оператор технического осмотра" указывается полное и сокращенное наименование оператора технического осмотра - юридического лица или фамилия, имя и, в случае, если имеется, отчество оператора технического осмотра - индивидуального предпринимателя (далее - оператор технического осмотра), адрес оператора технического осмотра.**

**3. В**[**графе**](http://base.garant.ru/70103612/#block_13101)**"Пункт технического осмотра" указывается адрес пункта технического осмотра в случае, если он не совпадает с адресом оператора технического осмотра.**

**4. В**[**графе**](http://base.garant.ru/70103612/#block_130010)**"Регистрационный номер" (15 ячеек):**

**в 1 - 5 ячейках указывается номер оператора технического осмотра в реестре операторов технического осмотра (пять цифровых знаков);**

**в 6 - 8 ячейках указывается порядковый номер технического эксперта, проводившего технический осмотр транспортного средства, присваиваемый оператором технического осмотра самостоятельно (три цифровых знака);**

**в 9 - 10 ячейках указываются два последних цифровых знака года, в котором проведен технический осмотр;**

**в 11 - 15 ячейках указывается порядковый номер диагностической карты, оформляемой техническим экспертом, принявшем решение о ее выдаче в текущем году (пять цифровых знаков с номера 00001 до номера 99999; ежегодно 1 января порядковый номер диагностической карты обнуляется).**

**Информация об изменениях:**

[**Приказом**](http://base.garant.ru/70652370/#block_11)**Минтранса России от 25 февраля 2014 г. N 45 пункт 5 изложен в новой редакции**

[**См. текст пункта в предыдущей редакции**](http://base.garant.ru/58059298/#block_1005)

**5. В**[**графе**](http://base.garant.ru/70103612/#block_130010)**"Срок действия до" указывается дата в формате: число (два цифровых знака), месяц (два цифровых знака), год (четыре цифровых знака).**

**В случае соответствия транспортного средства обязательным требованиям безопасности указывается дата, определенная от даты проведения технического осмотра с учетом периодичности проведения технического осмотра авто- и мототранспортных средств**[**\*(2)**](http://base.garant.ru/70441598/#block_2222)**плюс один день.**

**В случае несоответствия транспортного средства обязательным требованиям безопасности указывается дата, соответствующая последнему дню срока для проведения повторного технического осмотра (не позднее чем двадцать дней с момента проведения предыдущего технического осмотра**[**\*(3)**](http://base.garant.ru/70441598/#block_3333)**) плюс один день.**

**6. В**[**графах**](http://base.garant.ru/70103612/#block_13200)**"Первичная проверка" и "Повторная проверка" в зависимости от вида проверки технического состояния транспортного средства ставится знак "x".**

**7. В**[**графе**](http://base.garant.ru/70103612/#block_13300)**"Регистрационный знак ТС:" указывается регистрационный знак транспортного средства, установленный по результатам внешнего осмотра.**

**8. В**[**графах**](http://base.garant.ru/70103612/#block_13400)**"VIN:", "Номер рамы:", "Номер кузова:", "Марка, модель ТС:", "Категория ТС:", "Год выпуска ТС:" указываются данные в соответствии со свидетельством о регистрации транспортного средства или паспортом транспортного средства, представленными владельцем или его представителем.**

**9. В**[**графе**](http://base.garant.ru/70103612/#block_13700)**"СРТС (или ПТС) (серия, номер, выдан кем, когда):" указываются серия, номер, кем и когда выданы свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт транспортного средства.**

**10.**[**Графы**](http://base.garant.ru/70103612/#block_130001)**, содержащие параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра, заполняются техническим экспертом по результатам проведения технического диагностирования транспортного средства.**

**В случае обнаружения несоответствия в ячейке справа от наименования соответствующего параметра/требования, предъявляемого к транспортным средствам при проведении технического осмотра, ставится знак "x".**

**В ячейке справа от наименования параметра/требования, не распространяющегося на данное транспортное средство, ставится знак "-".**

**11. В**[**графах**](http://base.garant.ru/70103612/#block_133002)**"Нижняя граница" и "Верхняя граница"**[**подраздела**](http://base.garant.ru/70103612/#block_132002)**"Параметры, по которым установлено несоответствие"**[**раздела**](http://base.garant.ru/70103612/#block_130002)**"Результаты диагностирования" указываются минимально допустимое и максимально допустимое значения параметра в соответствии с требованиями, установленными в**[**приложении N 1**](http://base.garant.ru/70103612/#block_11000)**к Правилам ТО ТС.**

**В**[**графе**](http://base.garant.ru/70103612/#block_133002)**"Результат проверки" указывается фактическое значение параметра, полученное в результате проведения технического диагностирования транспортного средства.**

**В**[**графе**](http://base.garant.ru/70103612/#block_133002)**"Наименование параметра" указывается наименование параметра в соответствии с**[**разделом**](http://base.garant.ru/70103612/#block_130001)**"Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра".**

**В**[**графе**](http://base.garant.ru/70103612/#block_132002)**"Пункт диагностической карты" указывается номер пункта**[**раздела**](http://base.garant.ru/70103612/#block_130001)**"Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра", которым предусмотрен соответствующий параметр.**

**12. В**[**графе**](http://base.garant.ru/70103612/#block_130012)**"Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)"**[**подраздела**](http://base.garant.ru/70103612/#block_130011)**"Невыполненные требования"**[**раздела**](http://base.garant.ru/70103612/#block_130002)**"Результаты диагностирования" указывается наименование узла, агрегата или детали, которое по результатам технического диагностирования транспортного средства не соответствует требованиям, установленным в**[**приложении N 1**](http://base.garant.ru/70103612/#block_11000)**к Правилам ТО ТС.**

**В**[**графе**](http://base.garant.ru/70103612/#block_130012)**"Содержание невыполненного требования (с указанием нормативного источника)" указывается наименование требования в соответствии с**[**разделом**](http://base.garant.ru/70103612/#block_130001)**"Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра" и нормативный источник, устанавливающий указанное требование.**

**В**[**графе**](http://base.garant.ru/70103612/#block_132002)**"Пункт диагностической карты" указывается номер пункта**[**раздела**](http://base.garant.ru/70103612/#block_130001)**"Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра", которым предусмотрено соответствующее требование.**

**13. В**[**графе**](http://base.garant.ru/70103612/#block_130013)**"Примечания:" указывается дополнительная информация, необходимая для установления результатов технического диагностирования.**

**14. В**[**графах**](http://base.garant.ru/70103612/#block_130014)**"Масса без нагрузки:", "Разрешенная максимальная масса:"**[**раздела**](http://base.garant.ru/70103612/#block_1300131)**"Данные транспортного средства" указываются данные в соответствии со свидетельством о регистрации транспортного средства или паспортом транспортного средства.**

**В**[**графах**](http://base.garant.ru/70103612/#block_130015)**"Тип топлива:", "Тип тормозной системы:" указываются данные по результатам проведения технического осмотра транспортного средства.**

**В**[**графе**](http://base.garant.ru/70103612/#block_130015)**"Пробег ТС:" указывается пробег транспортного средства в километрах, установленный на основе показаний одометра.**

**В**[**графе**](http://base.garant.ru/70103612/#block_130017)**"Марка шин:" указываются данные по результатам осмотра шин транспортного средства, предъявляемого для проведения технического осмотра. При наличии разного типа шин на разных осях указываются все марки шин через запятую, начиная с передней оси.**

**15. В случае, когда транспортное средство соответствует обязательным требованиям безопасности транспортных средств, в**[**графе**](http://base.garant.ru/70103612/#block_130018)**"Заключение о возможности/невозможности эксплуатации транспортного средства" слово "невозможно" перечеркиваются знаком "x". В случае обнаружения несоответствия слово "возможно" перечеркиваются знаком "x".**

**16. В**[**графе**](http://base.garant.ru/70103612/#block_130019)**"Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки:" указываются номера пунктов**[**раздела**](http://base.garant.ru/70103612/#block_130001)**"Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра", в ячейке справа от наименования которых стоит знак "x".**

**Информация об изменениях:**

[**Приказом**](http://base.garant.ru/70652370/#block_16)**Минтранса России от 25 февраля 2014 г. N 45 в пункт 17 внесены изменения**

[**См. текст пункта в предыдущей редакции**](http://base.garant.ru/58059298/#block_1017)

**17. В**[**графе**](http://base.garant.ru/70103612/#block_130020)**"Дата:" указывается дата проведения технического осмотра транспортного средства в формате: число (два цифровых знака), месяц (два цифровых знака), год (четыре цифровых знака).**

**18. В**[**графе**](http://base.garant.ru/70103612/#block_130021)**"Ф.И.О. технического эксперта" указываются фамилия, имя, отечество технического эксперта, проводившего технический осмотр транспортного средства.**

**19. В**[**графе**](http://base.garant.ru/70103612/#block_130022)**"Подпись" ставится подпись технического эксперта, проводившего технический осмотр транспортного средства.**

**20. В**[**графе**](http://base.garant.ru/70103612/#block_130022)**"Печать" ставится печать организации оператора технического осмотра.**

**21. Графы заполняются шариковой ручкой, чернилами или на печатающем устройстве.**

**22.**[**Диагностическая карта**](http://base.garant.ru/70103612/#block_13000)**составляется в письменной форме в двух экземплярах и в форме электронного документа. Один из экземпляров диагностической карты, составленной в письменной форме, выдается владельцу транспортного средства или его представителю, другой хранится у оператора технического осмотра в течение не менее чем три года. Диагностическая карта, составленная в форме электронного документа, направляется в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра и хранится у оператора технического осмотра в течение не менее чем пять лет.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Информация об изменениях:**

[**Приказом**](http://base.garant.ru/70652370/#block_12)**Минтранса России от 25 февраля 2014 г. N 45 в сноски внесены изменения**

[**См. текст сносок в предыдущей редакции**](http://base.garant.ru/58059298/#block_11111)

**\*(1) Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7397; 2012, N 49, ст. 6881**

**\*(2)**[**Статья 15**](http://base.garant.ru/12187349/3/#block_15)**Федерального закона от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3881; N 49 (ч. 1), ст. 7020, ст. 7040; N 49 (ч. 5), ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4319, ст. 4320; N 53 (ч. 1), ст. 7592; 2013, N 27, ст. 3477; N 30 (ч. 1), ст. 4082, ст. 4084; N 52 (ч. I), ст. 6985)**

**\*(3)**[**Часть 2 статьи 18**](http://base.garant.ru/12187349/3/#block_182)**Федерального закона от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3881; N 49 (ч. 1), ст. 7020, ст. 7040; N 49 (ч. 5), ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4319, ст. 4320; N 53 (ч. 1), ст. 7592; 2013, N 27, ст. 3477; N 30 (ч. 1), ст. 4082, ст. 4084; N 52 (ч. I), ст. 6985)**

**Приложение N 2
к**[**приказу**](http://base.garant.ru/70441598/)**Министерства транспорта РФ
от 21 августа 2013 г. N 274**

**Правила заполнения диагностической карты (городской наземный электрический транспорт)**

**С изменениями и дополнениями от:**

**25 февраля 2014 г.**

**1. Настоящие Правила устанавливают требования к заполнению диагностической карты, оформляемой по результатам проведения технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта (далее соответственно - технический осмотр, транспортное средство), по форме согласно**[**приложению N 2**](http://base.garant.ru/70116546/#block_22)**к Правилам проведения технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта, утвержденным**[**постановлением**](http://base.garant.ru/70116546/)**Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г.**[**\***](http://base.garant.ru/70441598/#block_21111)**N 1240 (далее - Правила ТО ГЭТ).**

**2. В**[**графе**](http://base.garant.ru/70116546/#block_221)**"Оператор технического осмотра" указывается полное и сокращенное наименование оператора технического осмотра - юридического лица или фамилия, имя и, в случае, если имеется, отчество оператора технического осмотра - индивидуального предпринимателя (далее - оператор технического осмотра), адрес оператора технического осмотра.**

**3. В**[**графе**](http://base.garant.ru/70116546/#block_222)**"Пункт технического осмотра" указывается адрес трамвайного депо или троллейбусного парка, непосредственно в месте размещения которого проводится технический осмотр.**

**4. В**[**графе**](http://base.garant.ru/70116546/#block_2201)**"Регистрационный номер" (15 ячеек):**

**в 1 - 5 ячейках указывается номер оператора технического осмотра в реестре операторов технического осмотра (пять цифровых знаков);**

**в 6 - 8 ячейках указывается порядковый номер технического эксперта, проводившего технический осмотр транспортного средства, присваиваемый оператором технического осмотра самостоятельно (три цифровых знака);**

**в 9 - 10 ячейках указываются два последних цифровых знака года, в котором проведен технический осмотр;**

**в 11 - 15 ячейках указывается порядковый номер диагностической карты, оформляемой техническим экспертом, принявшем решение о ее выдаче в текущем году (пять цифровых знаков с номера 00001 до номера 99999; ежегодно 1 января порядковый номер диагностической карты обнуляется).**

**Информация об изменениях:**

[**Приказом**](http://base.garant.ru/70652370/#block_13)**Минтранса России от 25 февраля 2014 г. N 45 пункт 5 изложен в новой редакции**

[**См. текст пункта в предыдущей редакции**](http://base.garant.ru/58059298/#block_2005)

**5. В**[**графе**](http://base.garant.ru/70116546/#block_2201)**"Срок действия до" указывается дата в формате: число (два цифровых знака), месяц (два цифровых знака), год (четыре цифровых знака).**

**В случае соответствия транспортного средства обязательным требованиям безопасности указывается дата, определенная от даты проведения технического осмотра с учетом периодичности проведения технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта**[**\*(2)**](http://base.garant.ru/70441598/#block_22222)**плюс один день.**

**В случае несоответствия транспортного средства обязательным требованиям безопасности указывается дата, соответствующая последнему дню срока для проведения повторного технического осмотра (не позднее чем двадцать дней с момента проведения предыдущего технического осмотра**[**\*(3)**](http://base.garant.ru/70441598/#block_23333)**) плюс один день.**

**6. В**[**графах**](http://base.garant.ru/70116546/#block_223)**"Первичная проверка" и "Повторная проверка" в зависимости от вида проверки технического состояния транспортного средства ставится знак "x".**

**7. В**[**графах**](http://base.garant.ru/70116546/#block_223)**"Год выпуска", "VIN", "Тип ТС", "Марка, модель ТС" указываются данные в соответствии с документацией изготовителя транспортного средства, представленной владельцем или его представителем, и в соответствии с заводскими табличками на транспортном средстве.**

**8. В**[**графе**](http://base.garant.ru/70116546/#block_223)**"Пробег" указывается пробег транспортного средства в километрах, установленный на основе показаний одометра или на основе документально подтвержденных данных статистического учета пробега транспортных средств, представленных владельцем или его представителем.**

**9. В**[**графе**](http://base.garant.ru/70116546/#block_224)**"Бортовой номер" указывается инвентарный (гаражный) номер, нанесенный на транспортное средство.**

**10. В**[**графе**](http://base.garant.ru/70116546/#block_225)**"Владелец ТС" указывается полное и сокращенное наименование юридического лица - владельца транспортного средства.**

**11. Графы, содержащие параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра, заполняются техническим экспертом по результатам проведения технического диагностирования транспортного средства.**

**В случае обнаружения несоответствия в ячейке справа от наименования соответствующего параметра/требования, предъявляемого к транспортным средствам при проведении технического осмотра, ставится знак "x".**

**В ячейке справа от наименования параметра/требования, не распространяющегося на данное транспортное средство, ставится знак "-".**

**12. В**[**графах**](http://base.garant.ru/70116546/#block_226)**"Нижняя граница" и "Верхняя граница"**[**подраздела**](http://base.garant.ru/70116546/#block_228)**"Параметры, по которым установлено несоответствие"**[**раздела**](http://base.garant.ru/70116546/#block_2208)**"Результаты диагностирования" указываются минимально допустимое и максимально допустимое значения параметра в соответствии с требованиями, установленными в**[**приложении N 1**](http://base.garant.ru/70116546/#block_21)**к Правилам ТО ГЭТ.**

**В**[**графе**](http://base.garant.ru/70116546/#block_226)**"Результат проверки" указывается фактическое значение параметра, полученное в результате проведения технического диагностирования транспортного средства.**

**В**[**графе**](http://base.garant.ru/70116546/#block_226)**"Наименование параметра" указывается наименование параметра в соответствии с**[**разделом**](http://base.garant.ru/70116546/#block_227)**"Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра".**

**В**[**графе**](http://base.garant.ru/70116546/#block_228)**"П/пункт диагн. карты" указывается номер пункта**[**раздела**](http://base.garant.ru/70116546/#block_227)**"Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра", которым предусмотрен соответствующий параметр.**

**13. В**[**графе**](http://base.garant.ru/70116546/#block_229)**"Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)"**[**подраздела**](http://base.garant.ru/70116546/#block_2207)**"Невыполненные требования"**[**раздела**](http://base.garant.ru/70116546/#block_2208)**"Результаты диагностирования" указываются наименования узлов, агрегатов или деталей, которые по результатам технического диагностирования транспортного средства не соответствуют требованиям, установленным в**[**приложении N 1**](http://base.garant.ru/70116546/#block_21)**к Правилам ТО ГЭТ.**

**В**[**графе**](http://base.garant.ru/70116546/#block_229)**"Содержание невыполненного требования (с указанием нормативного источника)" указывается наименование требования в соответствии с**[**разделом**](http://base.garant.ru/70116546/#block_227)**"Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра" и нормативный источник, устанавливающий указанное требование.**

**В**[**графе**](http://base.garant.ru/70116546/#block_228)**"П/пункт диагн. карты" указывается номер пункта**[**раздела**](http://base.garant.ru/70116546/#block_227)**"Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра", которым предусмотрено соответствующее требование.**

**14. В**[**графе**](http://base.garant.ru/70116546/#block_2210)**"Примечания:" указывается дополнительная информация, необходимая для установления результатов технического диагностирования.**

**15. В**[**графах**](http://base.garant.ru/70116546/#block_2211)**"Масса без нагрузки", "Разрешенная max масса", "Тип тормозной системы", "Подъемное устройство для инвалидной коляски", "Наличие антиблокировочной системы торможения" и "Расположение пола"**[**раздела**](http://base.garant.ru/70116546/#block_22101)**"Данные транспортного средства" указываются данные в соответствии с документацией изготовителя транспортного средства, представленной владельцем или его представителем, и в соответствии с заводскими табличками на транспортном средстве.**

**В**[**графе**](http://base.garant.ru/70116546/#block_2212)**"Марка шин" указываются данные по результатам осмотра шин троллейбуса, предъявляемого для проведения технического осмотра; при наличии разного типа шин на разных осях указываются все марки шин через запятую, начиная с передней оси. При техническом осмотре трамваев графа "Марка шин" не заполняется.**

**16. В случае, когда транспортное средство соответствует обязательным требованиям безопасности транспортных средств, в**[**графе**](http://base.garant.ru/70116546/#block_2213)**"Заключение о возможности эксплуатации транспортного средства" слово "невозможно" перечеркивается знаком "x". В случае обнаружения несоответствия слово "возможно" перечеркивается знаком "x".**

**17. В**[**графе**](http://base.garant.ru/70116546/#block_2214)**"Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки:" указываются номера пунктов**[**раздела**](http://base.garant.ru/70116546/#block_227)**"Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра", в ячейке справа от наименования которых стоит знак "x".**

**Информация об изменениях:**

**,**[**Приказом**](http://base.garant.ru/70652370/#block_16)**Минтранса России от 25 февраля 2014 г. N 45 в пункт 18 внесены изменения**

[**См. текст пункта в предыдущей редакции**](http://base.garant.ru/58059298/#block_2018)

**18. В**[**графе**](http://base.garant.ru/70116546/#block_2215)**"Дата:" указывается дата проведения технического осмотра транспортного средства в формате: число (два цифровых знака), месяц (два цифровых знака), год (четыре цифровых знака).**

**19. В**[**графе**](http://base.garant.ru/70116546/#block_2216)**"Ф.И.О. технического эксперта" указываются фамилия, имя, отечество технического эксперта, проводившего техническое диагностирование транспортного средства.**

**20. В**[**графе**](http://base.garant.ru/70116546/#block_2217)**"Подпись" ставится подпись технического эксперта, проводившего техническое диагностирование транспортного средства и ставится печать организации оператора технического осмотра.**

**21. Графы заполняются шариковой ручкой, чернилами или на печатающем устройстве.**

**22.**[**Диагностическая карта**](http://base.garant.ru/70116546/#block_22)**составляется в письменной форме в двух экземплярах и в форме электронного документа. Один из экземпляров диагностической карты, составленной в письменной форме, выдается владельцу транспортного средства или его представителю, другой хранится у оператора технического осмотра не менее трех лет. Диагностическая карта, составленная в форме электронного документа, направляется в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра и хранится у оператора технического осмотра не менее пяти лет.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Информация об изменениях:**

[**Приказом**](http://base.garant.ru/70652370/#block_14)**Минтранса России от 25 февраля 2014 г. N 45 в сноски внесены изменения**

[**См. текст сносок в предыдущей редакции**](http://base.garant.ru/58059298/#block_21111)

**\*(1) Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 3, ст. 439; N 49, ст. 6881.**

**\*(2)**[**Пункт 2**](http://base.garant.ru/70116546/#block_5)**постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1240 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 3, ст. 439; N 49, ст. 6881).**

**\*(3)**[**Часть 2 статьи 18**](http://base.garant.ru/12187349/3/#block_182)**Федерального закона от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3881; N 49 (ч. 1), ст. 7020, ст. 7040; N 49 (ч. 5), ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4319, ст. 4320; N 53 (ч. 1), ст. 7592; 2013, N 27, ст. 3477; N 30 (ч. 1), ст. 4082, ст. 4084; N 52 (ч. I), ст. 6985)**

 **Система ГАРАНТ:**[**http://base.garant.ru/70441598/#ixzz4jJEHbOlM**](http://base.garant.ru/70441598/#ixzz4jJEHbOlM)